ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Основы Разработки САПР»

Выдано: студенту группы 588-2 Белову Егору Игоревичу

1. Тема проекта: Разработка плагина «Крышка» для «КОМПАС-3D V20».
2. Срок сдачи готовой работ: 27.12.2021.




Рисунок 1 – Чертёж крышки

1. Исходные данные

Разработать плагин «Крышка» для «КОМПАС-3D V20»

1. Требования к плагину

Плагин должен обеспечивать следующую функциональность:

* выводить диалоговое окно ввода для изменения следующих параметров:
* диаметр крышки (рисунок 2): 50 мм – 500мм;




Рисунок 2 – Чертёж с выносом диаметра крышки

* диаметр малого ступенчатого отверстия крышки (рисунок 3): 17 мм – 170 мм;




Рисунок 3 – Чертёж с выносом диаметра малого ступенчатого отверстия крышки

* диаметр большого ступенчатого отверстия крышки (рисунок 4): 20 мм – 200 мм;




Рисунок 4 – Чертёж с выносом диаметра большого ступенчатого отверстия крышки

* диаметр внешней ступени (рисунок 5): 35 мм – 350 мм;




Рисунок 5 – Чертёж с выносом диаметра внешней ступени

* диаметр малых отверстий (рисунок 6): 2 мм – 40 мм;




Рисунок 6 – Чертёж с выносом диаметра малых отверстий

* толщина крышки (рисунок 7): 6 мм – 68 мм;




Рисунок 7 – Чертёж с выносом толщины крышки

* высота ступени крышки (рисунок 8): 4 мм – 40 мм;




Рисунок 8 – Чертёж с выносом высоты ступени крышки

* высота внутренней ступени крышки (рисунок 9): 5 мм – 50 мм;




Рисунок 9 – Чертёж с выносом высота внутренней ступени крышки

* обеспечивать построение трехмерной модели на графическом окне системы «КОМПАС-3D» на основе введенных значений параметров;
* построение готовой детали по заданным параметрам;
* обеспечить проверку корректности ввода данных;
* вывод информационного сообщения в случае ввода некорректных данных;
* обеспечивать ограничение взаимосвязанных параметров при вводе данных:
* внешняя ступень крышки не должна задевать малые отверстия;
* малое ступенчатое отверстие должно быть меньше большого ступенчатого отверстия;
* малые отверстия не должны выходить за диаметр крышки;
* большое ступенчатое отверстие должно быть меньше внешней ступени крышки;
* высота большого ступенчатого отверстия должна быть меньше высоты крышки.

1. Сфера применения

Плагин применим при изготовлении составных или сборочных деталей в сфере машиностроения, для решения задач проектирования в системе «КОМПАС-3D V20».

1. Рекомендуемые требования к программной и аппаратной частям:

– операционная система: Windows 10;

* 64-разрядная версия операционной системы;
* многоядерный процессор (4 ядра) с тактовой частотой 2.81 ГГц;
* 16 ГБ оперативной памяти;
* монитор с разрешением 1920х1080.

1. Инструменты разработки:

* язык программирования C#, .NET 4.7.2 Framework;
* IDE Microsoft VisualStudio 2019;
* система контроля версий Git.

Руководитель доцент каф. КСУП:  
А.А. Калентьев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Задание принял к исполнению  
Е.И. Белов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_